|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifiant | Type | Valor | Digikey part # |
| R1 | Resistencia | 330 ohms |  |
| R2, R3, R5 | Resistencias | 10k ohms |  |
| R4 | Resistencia | 390 ohms |  |
| C1,C2 | Condensatores | 10 uF | PCE3394CT-ND |
| C3 | Condensatore | 1 nf |  |
| LED 1 | LED | indicator |  |
| LED2 | LED through hole | tri-color |  |
| REG | Régulateur de tension | 5V | TA4805BF(T6L1NQ)CT-ND |
| S1 | Interruptor |  |  |
| Pila | Cable | 9V |  |
| Audio | Cable | audio |  |
| Barquetta | 28 pins |  |  |
| ATMEGA168PU | Microcontroller | uC | ATMEGA168A-PU-ND |
| MH-7 | Capteur | CO |  |
| Opcional |  |  |  |
| R6 | resistancia | 10k ohms |  |
| R7 | Photoresistor | 2-80k ohms |  |